PLAFOND MONOLITHIQUE LISSE ACOUSTIQUE NON DEMONTABLE

 KNAUF ABSOLU sous plafond plaque de plâtre:

Plafond monolithique lisse acoustique Knauf Absolu composé d’un panneau de laine de verre de 42mm d’épaisseur et de deux couches d’enduits acoustiques. Fixation du panneau par collage (mortier adhésif) directement sous le plafond en plaque de plâtre. Les enduits seront appliqués directement contre le panneau laine de verre en deux temps :

 1/ La couche de base BASECOAT

 2/ La couche de finition TOPCOAT. Aucun traitement de bande à réaliser.

 Plafond Knauf Absolu 42 mm :

- Marque : KNAUF ou équivalent

- Système : KNAUF ABSOLU

- Décor : Lisse blanc. (Peut être coloré à la demande de l’architecte)

- Type de support : Plafond plaque de plâtre

- Emission dans l’air intérieur : A+

- Absorption acoustique w : 0,90 (Sans plénum)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Stabilité au feu : 1/4H

- Poids 9,7 kg/m2